         .
        /|\
       //|\\
      ///|\\\
     ////|\\\\
    /////|\\\\\
   //////|\\\\\\
  /////// \\\\\\\
 ///////   \\\\\\\
///////     \\\\\\\
      """""""

LOL.
For Wi-Fi, authenticate to the wireless network using the [35miwctl[0m utility.
Ethernet and Wi-Fi connections using DHCP should work automatically.
