■　　■　　■■　　■■■　　　■■　　　■■　　 　　　■■
■　　■　■　　■　■　　■　■　　■　■　　■　 　　■　　■
■　　■　■　　　　■　　■　■　　■　■　　　　 　　■　　　　■■　■　　■■■
■■■■　　■■　　■　　■　■　　■　　■■　　 　　■　　　　■　■　■　■　　■
■　　■　　　　■　■■■　　■　　■　　　　■　 　　■　　　　■　■　■　■　　■
■　　■　■　　■　■　　　　■　　■　■　　■　 　　■　　■　■　■　■　■■■
■　　■　　■■　　■　　　　　■■　　　■■　　 　　　■■　　■　■　■　■
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　■
                                                                              << HSPOSCmp >>
                                                                                [α2 version]
	*** HSPOSCmpってなに? ***
	    なんと、HSPでモノホンのOSを作ることができるツールです。∑(ﾟдﾟ)
	    画期的ですがとても不安定ですし、OSの保護も効かないので自己責任で使用してください。
	    万が一大変なことになっても責任は取れません。
	    内部構造は「doc\tech.rtf」を参照してください。

	*** ライセンスは? ***
	    MIT/Xライセンスです。
	    詳しくは「License.txt」を参照してください。

	    内蔵ツール類（tolset\z_tools\フォルダなど）は他のライセンスになっており、各ライセ
	    ンスの指示に従ってください。
	    また、HSPOSCmpで作成したOSなどは自由に使用してもらって構いません。

	*** 使い方は? ***
	    「使用方法.txt」を参照してください。

	*** トラブルシューティング ***
	    一応目を通しておいてくださいね。
	    +++ いきなりマウスカーソルが消えた! +++
	        この「HSPOSCmp」で使用しているPCエミュレータ「QEMU」では、
	        QEMUのウインドウをクリックするとマウスカーソルがQEMUに
	        吸い込まれるようになっています。吸い込まれてしまった場合は「Ctrl+Alt」
	        を押すと離れます。

	    +++ Windows上で実行した時の色と微妙に違うのですが… +++
	        HSPOSCmpで使用しているOSの骨組みでは16ビットカラーしか表示できません。
	        ですからWindowsの32ビットカラーと比べると使える色数が限られ、一番近い色を表示
	        しているので微妙に色が変わってしまうことがあります。

	    +++ CDに書き込んで起動するとうまくいかない。 +++
	        一部のPCではうまくいかないことがあるようで、表示が崩れたり起動しないことがあり
	        ます。
	        BIOSのブート設定で光学ドライブの順位を変えてみると起動できることが多いです。

	    +++ wait命令がうまく動かないよ～ +++
	        この「z_tools」内のバージョンのQEMUではうまくタイマー処理にバグがあり、wait命
	        令がうまく動かないことがあります。
	        CD-Rに書き込んで実際に動かせばちゃんと動作するとおもいます。

	    +++ CD-Rに書き込んで実行すると画面がぼやける +++
	        HSPOSCmpではグラフィックボードのドライバなどは積んでいないので、画面がぼやける
	        ことがあります。
	        特に画面サイズの大きなPCでは、640x480を全画面に引き伸ばしているのでさらにぼや
	        けやくすなります。

	*** だめなところ ***
	    ・不安定（←重要）
	    ・使える命令が少ない
	    ・DLLやCOMが使えない
	    ・漢字がJIS第一水準しか使えない
	    ・switch文が使えない

	*** 各ソフトウェアのライセンスに基づいた表示 ***
	   「tolset」(tolset_h.zip)の入手元：http://hrb.osask.jp/
	    HSPOSCmp自体に必要がないと思われるファイルは削除しております。
	    また、QEMUもACPIを使用するため最新版のものに差し替えています。

	   「cdrtools1.11」(cdrtools-1.11a12-win32-bin.zip)の入手元：
	    ftp://ftp.berlios.de/pub/cdrecord/alpha/win32/
	                           Copyright 2000 J. Schilling
	    ライセンス：GPL

	    NASM 2.07の入手元：
            http://sourceforge.net/projects/nasm/files/Win32%20binaries/2.07/
	    Copyright 1996-2009 the NASM Authors - All rights reserved.

	    hspcmpの著作権表示：copyright 1999-2009 (c) onion software


	    「QEMU 0.9.0」の入手元：
	    http://www.h7.dion.ne.jp/~qemu-win/index-ja.html
				Copyright (c) 2003-2007 Fabrice Bellard
	    搭載しているQEMUはファイルを極限まで減らしています。

	    +++ GPLライセンス +++
	        「tolset\GPL.txt」を参照してください。

	    +++ HSPライセンス条項 +++
	        「doc\HSPLicense.txt」を参照してください。

	*** 作者・開発協力 ***
	    (HSPOSCmpを改造したりして公開する場合、ここに作者名などを記入してください。また、このメッセージは消してもかまいません。)

	*** 原作者 ***
	    MOGESYSTEM
	    WebSite: http://mogesystem.oboroduki.com/
	    Blog: http://moge32.jugem.jp/
