============================================
    HSPOSCmpの使用方法
============================================

HSPOSCmpのコンパイル方法は本家と比べてちょっと面倒です。
しかし慣れてしまえば簡単だと思うので頑張ってやってみて下さいね。

またHSPOSCmpは非常に不安定なツールですし、OSの作成ということ自体が危険なことなので細心の注意を払って使用してください。


   [1] 「main.hsp」にコードを書く
	まず、HSPOSCmpを解凍したフォルダにある「main.hsp」を開き、コーディングします。
	既に main.hsp にはサンプルスクリプトが入っていると思うので、まずはそれで試してみるといいでしょう。
	HSPOSCmpが対応している命令は、「doc」フォルダの「Instruction.txt」を参照してください。

        [1'] パックファイルを指定する場合
	     HSPOSCmpで使用するファイルは必ずパックしてください。
	     また、パックする場合は「#pack」などでパックすることはできません。
	     HSPOSCmpでファイルをパックする場合は、解凍したフォルダの
	             tolset→hspboot→iso
	     のフォルダの中にパックしたいファイルをコピーしてください。
	     [3]の実行直前のイメージ作成時に自動的に組み込まれます。


   [2] 「hspos.exe」を起動
	HSPOSCmpを解凍したフォルダの「hspos.exe」を実行します。
	HSPの処理系をインストールしている方は元のスクリプトである「hspos.hsp」を使っても良いでしょう。
	「コンパイル」というボタンがあるので、それを選択します。

	文法的な誤りがあった場合、下に表示されるテキストボックスにエラーが表示されます。
	「コンパイルは正常に完了しました」というメッセージが表示されたらOSの作成は成功です。


   [3] 「実行」を選んで実行
	いきなりCD-Rに書き込んで起動したらPCがブッ壊れた、なんてことになったら洒落にもなりませんので
	一旦Windows上で動かしてみてから本番用ディスクを作るようにしましょう。

	先ほどの hspos.exe の画面で「実行」を選択してみましょう。
	そうすると 仮想PC(QEMU) の画面がでてきます。
	これでいろいろ試してみて、「応答なし」になったりしないかどうかをテストしてください。

	マウスを使用する際は仮想PCの画面のどこかをクリックしたり、マウスホイールを回すとマウスが仮想PCに吸い込まれます。
	マウスを元に戻したい場合は「Ctrl」＋「Alt」キーで元に戻ります。
	これらのキーを押してもなかなか元に戻らないことがありますが、
	マウスカーソルを動かしながらこれらのキーを押すとちゃんと戻ることが多いです。


   [4]  CD-Rに書き込んで起動
	[3]で十分動作確認をしたら、本番のOS起動ディスクを作ってみます。
	作成されたディスクのイメージファイル(ISOファイル)は、解凍したフォルダの
		tolset→hspboot→haribote.iso
	にあります。
	他にも haribote.img というファイルがありますが、これは一時的に生成したファイルなので使用しないで下さい。
	この「haribote.iso」をディスクに書き込めば起動ディスクの完成です。

	Windows Vista/7の方は空のCD-Rを挿入してダブルクリックするだけで書き込みができると思います。
	他のバージョンのWindowsを使用している方は「CDBurnerXP」や「ImgBurn」、「DeepBurner」などのソフトを使用して書き込んでください。
	各ソフトの使い方はそれぞれのソフトの説明書やチュートリアルを参照してください。

	書き込んだらCD-Rを置き去りにして再起動してみてください。
	多分自作したOSが読み込まれて画面が表示されていると思います。
	表示されずにWindowsが起動してしまう場合は BIOS の設定画面のブート優先順位で光学ドライブが最優先になるようにしてください。


