目次 - API(機能別) - HIDデバイス - SDL_hid_read_timeout

# SDL_hid_read_timeout

HIDデバイスから入力レポートをタイムアウト付きで読み込む

## 構文

`int SDL_hid_read_timeout(SDL_hid_device *dev, unsigned char *data, size_t length, int milliseconds)`

## 引数

dev | SDL_hid_open()が戻したデバイスハンドル
data | 読み込んだデータを書き込むバッファ
maxlen | 読み込むバイト数. 複数のデバイスのレポートの場合は, レポートの数だけ多く確保すること
milliseconds | ミリ秒単位のタイムアウト時間. -1のときブロックして待つ

## 戻り値

実際に読み込んだバイト数を戻す. エラーのとき-1を戻す. パケットを時間内に読み込めなかった場合, この関数は0を戻す.

## 詳細

入力レポートは割り込みINエンドポイントを通してホストに戻される. デバイスが番号付きレポートを使用する場合は, 先頭バイトはレポート番号である.

## バージョン

SDL 2.0.18以降

## SDL Wikiへのリンク

SDL_hid_read_timeout - SDL Wiki