目次 - API(機能別) - HIDデバイス - SDL_hid_get_feature_report

# SDL_hid_get_feature_report

HIDデバイスから機能レポートを得る

## 構文

`int SDL_hid_get_feature_report(SDL_hid_device *dev, unsigned char *data, size_t length)`

## 引数

dev | SDL_hid_open()が戻したデバイスハンドル
data | レポートIDを含む読み込んだデータの書き込み先バッファ. データの先頭バイトは読み込んだデータのレポートIDがセットされる. デバイスが番号付きレポートを使わない場合は0がセットされる
maxlen | レポートIDを含む読み込むデータのバイト数. 実際のデータよりも長くてもよい

## 戻り値

読み込んだバイト数+1(先頭バイトのレポートIDの分)を戻す. エラーのとき-1を戻す.

## 詳細

dataの先頭には読み込んだレポートのレポートIDがセットされる. この追加のバイトをdataに確保すること. 先頭バイトはレポートIDなので, レポートデータはdata[1]から始まる.

## バージョン

SDL 2.0.18以降

## SDL Wikiへのリンク

SDL_hid_get_feature_report - SDL Wiki